|  |
| --- |
| **Check List – CONTROLLI OPERATIVI ANTINCENDIO**  **(PRESIDI ANTINCENDIO, DI PRIMO SOCCORSO E FRUIBILITA’ DEI PERCORSI DI FUGA)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rilevato da:** |  | **Referente sede** |  |
| **Dipartimento/Facoltà/Area/Centro** | | | |
| **Edificio** |  | **Codice edificio** |  |
| **Datore di lavoro** |  | | |
| **Piano** |  | **Locale/altro** |  |
| **Data** |  | **Firma** |  |

N.B.: le liste di controllo sono pubblicate sul sito di Ateneo alla pagina www.uniroma1.it/ssl e vengono aggiornate regolarmente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alle domande poste nella presente lista di controllo va risposto apponendo un segno di Check ✓ sulle risposte SI, NO, In parte, N.A. (Non applicabile). Se alla domanda rispondete con un “NO” o “In parte”, occorre adottare una contromisura che poi annoterete nel campo note. | | | |
| **ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI** | | | |
| **Requisiti** | **Risposte** | | **Esempi** |
| Gli estintori sono posizionati some indicato nelle planimetrie delle vie di fuga | * SI * NO | * In parte * N.A. | Estintore a CO2  Estintore a polvere su gancio, segnalato  http://www.publiworldonline.com/resCache/site37834/res656434_resize_1140x784_2.jpg Cartellino di manutenzione dell’estintore. |
| In prossimità dei quadri elettrici sono presenti estintori ad anidride carbonica | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| E’ affissa la segnaletica relativa agli estintori presenti | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| Gli estintori sono collocati in modo da essere: visibili, accessibili, e liberi da ostacoli | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| Gli estintori sono affissi a parete, in corrispondenza dell’apposito cartello | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| Sugli estintori è presente il cartellino di manutenzione ed è correttamente compilato (revisione semestrale) | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| Per gli estintori a polvere, Il manometro indica un valore di pressione compreso nel campo verde | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| Sugli estintori sono presenti le istruzioni d’uso e le classi di fuoco | * SI * NO | * In parte * N.A. |
| L'estintore è esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti | * SI * NO | * In parte * N.A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Idranti a muro e soprasuolo / naspi** | | | | |
| Gli idranti sono collocati in modo da essere: visibili, accessibili, e liberi da ostacoli | * SI * NO | | * In parte * N.A. | [Risultati immagini per immagini idranti](https://www.google.it/imgres?imgurl=http://simatantincendi.com/wp-content/uploads/2016/11/naspo-orientabile-da-incasso-modello-slimmy-uni-en-671-1-marcato-ce.jpg&imgrefurl=http://simatantincendi.com/idranti-e-cassette-naspi/&docid=XEbmq4ZmcGBN6M&tbnid=pZqH_m3OUgccrM:&vet=10ahUKEwjyjv7GxcXXAhWCKlAKHd31DF84ZBAzCBYoFDAU..i&w=590&h=600&bih=858&biw=1739&q=immagini%20idranti&ved=0ahUKEwjyjv7GxcXXAhWCKlAKHd31DF84ZBAzCBYoFDAU&iact=mrc&uact=8)  Immagine naspo  *Immagine idrante* |
| E’ presente la segnaletica relativa agli idranti presenti | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| L'idrante è mantenuto in buono stato di conservazione (assenza di tracce di corrosione, incrinature nelle manichette, ecc) | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Sugli idranti è presente il cartellino delle revisioni/ manutenzioni | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Gli idranti vengono controllati semestralmente | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| La cassetta contenente Gli idranti o i naspi è integra | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| **Armadio con DPI antincendio** | | | | |
| È presente l’armadio contenente i DPI antincendio | * SI * NO | | * In parte * N.A. | *Immagine Armadio DPI Antincendio* |
| Gli apparecchi e le attrezzature contenute negli armadi antincendio sono presenti e debitamente funzionanti   * + Coperta antifiamma;   + Giubbotto alta visibilità;   + Occhiali di protezione;   + Guanti anticalore;   + Trombetta segnalazione allarme;   + Torcia elettrica;   + Paletta per evacuazione;   + Megafono (batterie cariche e/o di riserva) | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| L’armadio contenente i DPI presenta deterioramenti | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| **Sistema di rilevazione fumi e allarme incendio** | | | | |
| I pannelli ottico/acustici sono integri | * SI * NO | * In parte * N.A. | | Pulsante%20antincendio *pulsante allarme incendio*    Targa%20antincendio%20ottico%20acustica*pannello acustico luminoso*  CENTRALE 2 LOOP  *Centralina rivelazione fumi* |
| I pannelli ottico/acustici sono nascosti sono nascosti da arredi o altro | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| I pulsanti manuali di allarme incendio sono facilmente raggiungibili | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| E’ presente la segnaletica relativa ai pulsanti manuali di attivazione dell'allarme antincendio | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| I pannelli e i pulsanti sono integri | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La centralina dell’impianto è integra | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La centralina dell’impianto è funzionante | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La centralina dell’impianto è facilmente raggiungibile e tenuta sgombra da ostacoli | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| In prossimità della centralina sono affisse le istruzioni d’uso | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| È effettuata la verifica semestrale dell’impianto | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| **Sistema di spegnimento automatico** | | | | |
| L’impianto è funzionante | * SI * NO | | * In parte * N.A. | [Risultati immagini per impianti di spegnimento automatici](http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG-NqK_t7XAhWnC5oKHXdVAxYQjRwIBw&url=http://www.bellatoantincendi.it/bellatoantincendi_00004a.html&psig=AOvVaw1cDI3S2uKujl95ByNj51iF&ust=1511879926682741)  Immagine impianto di spegnimento automatico a gas |
| Le bombole o altre parti presentano manomissioni | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Sono presenti i pannelli ottico acustici che avvisano dell’attivazione dell’impianto | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Sono affisse in loco procedure di comportamento in caso di scarica | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| **Porte tagliafuoco** | | | | |
| Le porte resistenti al fuoco sono tenute chiuse | * SI * NO | | * In parte * N.A. | Immagine magnetiporta tagliafuoco a due battenti  *Immagine porta tagliafuoco REI* |
| Gli automatismi presenti, chiudiporta aerei, regolatori di chiusura, magneti di sgancio, funzionano correttamente | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Le porte resistenti al fuoco sono integre e non presentano manomissioni (guarnizioni, ganci, serrature etc.) | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Le porte resistenti al fuoco sono dotate di targhetta di identificazione | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Le porte resistenti al fuoco sono verificate semestralmente | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| Le porte tenute aperte – sono trattenute da appositi magneti | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| I magneti che tengono le porte in posizione di apertura sono funzionanti | * SI * NO | | * In parte * N.A. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cassetta di Pronto Soccorso** | | | | |
| Nell’edificio è presente almeno una cassetta di pronto soccorso | * SI * NO | * In parte * N.A. | | Immagine cassetta di primo soccorso |
| La cassetta di pronto soccorso è posizionata in luogo facilmente accessibile | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La cassetta di pronto soccorso è facilmente individuabile in caso di emergenza | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La cassetta di pronto soccorso è dotata di tutto il contenuto necessario | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| **Vie e uscite di emergenza** | | | | |
| Le porte situate sul percorso di fuga sono apribili dall'interno senza aiuto speciale, durante l’orario di apertura della struttura | * SI * NO | * In parte * N.A. | | Segnale non illuminato per uscita di sicurezza Verde/Bianco Uscita di emergenza a sinistra, 100 x 200mm  Immagine pittogramma percorso di fuga    Immagine maniglione antipanico |
| Le porte situate sul percorso di fuga sono contrassegnate da segnaletica | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La via e le uscite di emergenza è sgombra da materiali | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| La porta dell'uscita di emergenza è dotata di maniglione antipanico | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Lungo le vie di emergenza  sono presenti attrezzature che possono costituire pericolo d'incendio (apparecchi di riscaldamento portatili, sostanze infiammabili, ecc.) | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Lungo i percorsi individuati come vie di emergenza è affissa segnaletica indicante il percorso | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Qualora ci siano porte scorrevoli, saracinesche a rullo o porte girevoli, sono presenti anche altre porte utilizzabili lungo il percorso, apribili verso l'esterno | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Se presente una porta scorrevole come uscita di piano, essa rimane in posizione di apertura in caso di mancanza di alimentazione elettrica o è apribile a spinta in caso di emergenza | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Sul lato esterno delle porte di emergenza che adducono direttamente all’esterno, è affisso la cartellonistica, divieto di sosta non ingombrare | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| **Illuminazione di emergenza** | | | | |
| La via e le uscite di emergenza è dotata di illuminazione di emergenza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di interruzione della fornitura elettrica | * SI * NO | | * In parte * N.A. | [Risultati immagini per lampade di emergenza](https://www.google.it/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31ygl3qkJ7L.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.it/BEGHELLI-LAMPADA-EMERGENZA-PLAFONIERA-STAGNA/dp/B00955MFQ8&docid=EO5htOgcZVP9FM&tbnid=jaFduaMwoqDQiM:&vet=10ahUKEwjdotKM0cXXAhXNaFAKHXunDHc4ZBAzCFkoVzBX..i&w=412&h=258&bih=858&biw=1739&q=lampade%20di%20emergenza&ved=0ahUKEwjdotKM0cXXAhXNaFAKHXunDHc4ZBAzCFkoVzBX&iact=mrc&uact=8)  Immagine lampada illuminazione di emergenza |
| Le lampade di emergenza alimentate da batteria a tampone (riconoscibili dalla presenza di un LED) sono funzionanti (LED Acceso) | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| **Planimetrie delle vie di fuga** | | | | |
| Sono affisse le planimetrie indicanti i percorsi di esodo | * SI * NO | * In parte * N.A. | | Planimetria delle vie di fuga |
| Le planimetrie indicanti i percorsi di esodo sono aggiornate | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| Accanto alle planimetrie delle vie di fuga è affisso il cartello con i nomi degli ASEI/APSA | * SI * NO | * In parte * N.A. | |
| **Punto di raccolta** | | | | |
| Il punto di raccolta è facilmente raggiungibile | * SI * NO | | * In parte * N.A. | [Risultati immagini per cartelli vie di fuga](https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUvevezcXXAhVEDxoKHZEJCZIQjRwIBw&url=https://www.mistersicurezza.com/cartello-punto-di-raccolta-scritta-grande-con-simbolo-e007.html&psig=AOvVaw1zGh7Ef7dcPhGztc3HXDGe&ust=1511007950024984)  Immagine cartello identificativo del punto di raccolta |
| Il punto di raccolta è identificato da apposito cartello | * SI * NO | | * In parte * N.A. |
| **Note:** | | | | |